รายละเอียดแนบท้ายการกำหนดราคากลาง
1.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera)   จำนวน  8  ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-  เป็นกล้องวงจรปิดสำหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera)
-  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
-  มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
-  ใช้เทคโนโลยี Day/Night สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
-  สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
-  มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า
   0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
-  มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
-  มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
-  สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้
-  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
   Super Dynamic Range) ได้
     -   ต้องมีระบบ (Clear Logic Intelligence) C.L.V.I  ที่ช่วยในการมองเห็นภาพย้อนแสง 
         (Wide Dgnamic Range)  ตัดหมอกหรือควันได้ (Anti-fog) และช่วยเพิ่มความคมชัดของภาพ 
         (Edge Enhaced) เพื่อทำให้คุณภาพของภาพดีที่สุด
    -    มีระบบ BLC  ที่สามารถกำหนดเฉพาะพื้นที่ที่มีแสงที่แตกต่างกันได้อย่างอิสระ (Smart BLC)
-  สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
-  ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
-  สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
-  สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ
   สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
   ในช่องเดียวกันได้
-  มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card
-  ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน
    IP66 หรือดีกว่า
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-  ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  (FCC , CE  หรือ  UL  หรือดีกว่า)
-  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
-  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
    -    ต้องไม่เป็นสินค้าที่จ้างโรงงาน  บริษัทอื่นผลิตภัณฑ์ให้หรือสินค้าลอกเลียนแบบ (OEM)
   -    ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าที่มาจากโซนญี่ปุ่น  ยุโรป  หรืออเมริกา
   -    ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการโดยตรงจากบริษัทเจ้าของหรือสาขา
         เจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย  เพื่อเป็นประโยชน์บริการหลังการขาย                                        
2.  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง   จำนวน  1  ชุด
     คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
        1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวนไม่น้อย 4 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
    -   ต้องไม่เป็นสินค้าที่จ้างโรงงาน  บริษัทอื่นผลิตภัณฑ์ให้หรือสินค้าลอกเลียนแบบ (OEM)
    -   ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการโดยตรงจากบริษัทเจ้าของหรือสาขา
         เจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย  เพื่อเป็นประโยชน์บริการหลังการขาย                                        
3.  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA   จำนวน  1  เครื่อง
     คุณลักษณะพื้นฐาน
· มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 Watts)
· สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที


(
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4.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง   จำนวน  1  ชุด
     คุณลักษณะพื้นฐาน
·  มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
·  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน         ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง  และมี  SFP  Slots  ไม่น้อยกว่า  6  ช่อง
·  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
·  สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
·  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าที่มาจากโซนญี่ปุ่น  ยุโรป  หรืออเมริกา
-  ต้องไม่เป็นสินค้าที่จ้างโรงงาน  บริษัทอื่นผลิตภัณฑ์ให้หรือสินค้าลอกเลียนแบบ (OEM)
     -  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการโดยตรงจากบริษัทเจ้าของหรือสาขา
  เจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย  เพื่อเป็นประโยชน์บริการหลังการขาย                                        
5.  อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ Industrial และควบคุมการจ่ายไฟ POE   จำนวน  3  ชุด
     -  รองรับมาตรฐาน IEEE 802, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3af และ IEEE 802.3at PoE  
         เป็นอย่างน้อย
     -   มีมาตรฐานการป้องกันด้านอุตสาหกรรมในระดับ IP30  หรือดีกว่า
     -   ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน (CE),  FCC, EN55022/24, EN55011, EN50121-3-2 
          และ EN60950-1
     -   ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบการทำงานในสภาวะแวดล้อมอย่างน้อย ดังนี้
          1.IEC60068-2-32 (Free fall) ทดสอบการตกกระแทก
          2. IEC60068-2-27 (Shock)  ทดสอบการช็อค
          3. IEC60068-2-6 (Vibration) ทดสอบการสั่นสะเทือน
     -   มีพอร์ท Ethernet แบบ 10/100 Base-TXแบบ PoE 802.3af /at จำนวน 4 ช่อง และมีพอร์ท SC 
         Singlemode ระยะทาง  30 กิโลเมตร จำนวน 1 ช่อง แบบสำเร็จในตัวและมีพอร์ทแบบ Terminal block 
         จำนวน 1 ช่องเพื่อเชื่อมต่อกับชุด Power  และ Alarm Relay
     -   รองรับ Mac Address  จำนวน 1 K และมี Back-Plane 1Gbps หรือมากกว่า
     -   สามารถแสดงสถานะ การทำงาน  Power, Link และ SFP ของอุปกรณ์ ผ่าน LED Status 
     -   สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ DIN-Rail, Wall Mount และ Desk ได้
     -   สามารถทนความชื้นสัมพัทธ์ได้ 5% - 95% (Non-Condensing) หรือดีกว่า
     -   สามารถทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม -40°C ถึง75°C หรือดีกว่า
     -   รองรับไฟแบบ 48VDC-56VDC และรองรับการต่อไฟสำรองในแบบ Redundant Power  9V-56V ได้
     -   ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายแบบ Gigabit Network 
          Switch เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน 
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6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)  จำนวน  3  ชุด
    -   มีพอร์ทชนิด SC แบบ Duplex Single-Mode รองรับระยะทางสูงสุด 40 กิโลเมตร จำนวน 1 ช่อง  
        สำเร็จรูปในตัว
    -   รองรับมาตรฐานIEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX และ IEEE802.3x 
         Full-duplex Flow Control
    -    สามารถรับ-ส่งข้อมูลในอัตรา 100 Mbps ผ่านสายใยแก้วชนิดชนิด Single-Mode ขนาด 8.3/125um, 
         9/125um และ10/125um ได้ 
    -   รองรับการ ExtraLongPacket สูงสุด 1.6KB และ มีเทคโนโลยีระบบ Link Fault 
         Pass-throughLLCF/LLR 
     -   สามารถใช้งานภายใต้อุณหภูมิ (Operating Temperature) ตั้งแต่ -40° ~ 75° องศาเซลเซียส 
         เป็นอย่างน้อย                                                                   
     -   มี LED แสดงสถานะการทำงาน
     -  ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน (CE) และ FCC
     -   ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายแบบ Gigabit Network 
          Switch เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน
7.  จอภาพขนาด 32” (Monitor)  จำนวน  1  เครื่อง
     คุณลักษณะพื้นฐาน
-  เป็นจอภาพแบบ แอล ซี ดี หรือ แอล อี ดี มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว แบบ 1920x1080 pixel
-  มี Response Time 5.0 ms หรือดีกว่า
-  มีช่องการเชื่อมต่อแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีช่องการเชื่อมต่อแบบ RGB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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8.  ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19” Rack) 36U  จำนวน  1  ตู้
[bookmark: _GoBack]     คุณลักษณะพื้นฐาน
-  เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร
-  มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
-  มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
9. ตู้และกล่องกันน้ำ  สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก  จำนวน  3  ตู้
    คุณลักษณะพื้นฐาน
-  เป็นกล่องตู้พักอุปกรณ์ และ สายสัญญาณ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น
-  ตัวตู้ทำด้วยเหล็กและมีน้ำหนักเบา
-  ฝาหน้ามีกุญแจ เพื่อความปลอดภัย
10.  แผงจ่ายไฟฟ้า  แบบป้องกันการลัดวงจร  จำนวน  3  ชุด
      คุณลักษณะพื้นฐาน
-  มีระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง
-  Body ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงทนแรงกระแทก และทนความร้อน
-  เต้ารับแบบ Universal ทำจากทองเหลืองสปริงแท้
-  มีระบบป้องกันไฟกระชาก และมี Capacity 12 Amps. หรือดีกว่า
11.  สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคารแบบมีสลิง  จำนวน  2,700  เมตร
       คุณลักษณะพื้นฐาน
-  เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode เป็นสายที่ผลิตตรงตามมาตรฐาน ITU-T Rec.G.652.D
-  มีขนาดของแกนสายใยแก้วนำแสงขนาด 12 (Core)
-  มีค่าของ Geometrical characteristics Fiber Type 9/125
-  มี Color Scheme สำหรับ Fiber and Loose tube Identification ตรงตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A
-  เป็นสายสำหรับเดินบนเสาไฟฟ้าโดยเฉพาะชนิด Drop wire Cable มี Messenger wire ติดมากับสายเพื่อรับแรงดึง                                                                                                            
12. Hook  Bolt  พร้อมดรอปวายด์แคล้ม  จำนวน  70  ชุด
13. มิเตอร์ไฟฟ้า  พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  3  ชุด





                                                               

